福建福维新材料有限公司年产4000吨高端新材料项目工程（EPC）总承包安装工程设备管道安装专业分包项目招标（邀请）公告
本招标项目福建福维新材料有限公司年产4000吨高端新材料项目工程（EPC）总承包安装工程设备管道安装专业分包项目 ，项目招标人为福州二化建设工程有限公司，建设资金来源已落实，项目已具备招标条件，现进行邀请招标（联美公司供方库内符合要求的专业分包类-其他专业分包供应商）。

二、项目概况与招标范围

1.工程地点：福建省永安市曹远镇清水池村 117 号；
2.招标控制价：12065436.13元（大写：壹仟贰佰零陆万伍仟肆佰叁拾陆元壹角叁分），具体详见控制价清单。各投标人填报的投标报价小于等于内部最高控制价的为有效投标报价，可参与评标，各投标人填报的投标报价大于内部最高控制价的投标报价为无效投标报价，按废标处理。
3.本次招标的范围及内容：本项目安装工程范围内的设备管道安装工程，包括但不限于循环水站、消防水站、厂区管廊及其他相关区域的设备、工艺管道、给排水管道、消防管道的安装，以及设备基础螺栓及二次灌浆、设备各种接线试验调试、阀门、管件、套管、管道支架、管道防腐、管道保温（如有）、电伴热（如有）、压力试验、冲洗吹扫等全部管道相关工作内容。拱顶罐制作安装及喷砂、除锈、防腐等相关工作。

3.1本项目专业分包邀请招标。

3.2工作内容有：

福建福维新材料有限公司年产4000吨高端新材料项目工程（EPC）总承包安装工程设备管道安装专业分包，工作内容包含循环水站、消防水站、厂区管廊及其他相关区域的设备、工艺管道、给排水管道、消防管道的安装，以及设备基础螺栓及二次灌浆、设备各种接线试验调试、阀门、管件、套管、管道支架、管道防腐、管道保温、电伴热、压力试验、冲洗吹扫；拱顶罐制作安装及喷砂、除锈、防腐；管道无损检测；设备安装调试、刷油绝热等全部清单内工作内容，具体项目、暂定工程量详见附件：《设备管道安装专业分包工程量清单》，清单所列工程量均为暂定工程量，实际结算工程量以承包人现场确认、图纸及现场实际发生并经承包人确认的工程量为准。
4.计划工期：90个日历天（具体以招标人要求为准）。

5.投标人应自行勘察现场，了解场区地质情况，充分考虑现场的地质风险带来施工难易等实际情况后做出合理的报价，中标后不得以任何理由拖延甲方工期与索赔签证。

三、投标人资格要求

1、具有独立法人资格，不接受联合体投标，投标人应为诚实守信企业，应有正规的营业执照等经营许可证，须提供加盖公章的营业执照副本复印件。

2、具备石油化工工程施工总承包资质或管道工程专业承包资质，同时具备GC类压力管道安装许可证，提供资质证书复印件。

3、本次招标开标、评标结束后，招标人有权对被推荐为中标候选人提供的投标申请文件中所有复印件部分所对应的原件进行核对；若经核对复印件与原件不符或无法完整提供相关原件核对的投标人将被取消中标候选人资格。

4、联美公司供方库内符合要求的物资供应类-其他物资采购单位。
四、招标文件的获取

由招标人委托代理机构于2026年10月20日至 2026年10月26日，每天上午9时00分至12时00分，下午 14时30至17时30分统一发出招标文件,招标资料报名费200元，采用记名方式，售后不退。
地址: 漳州市漳浦县绥安镇大亭北路16-1号  领取招标文件及报名凭证。 联系人： 小苏、小刘   联系电话：0596-3226177。

五、发布公告的媒介
招标公告在福建联美集团建设有限公司网站http://www.fjlm.cn/上发布（公开招标项目按规定媒体或网站发布）。
六、投标文件的递交

1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2026年10月28日09时30分，开标地点：漳州市漳浦县绥安镇大亭北路16-1号 
（在递交投标文件时，其法定代表人或委托代理人应当持招标文件购买凭证原件到场核验登记。）

招标代理：福建金域工程项目管理有限公司
地址:漳州市漳浦县绥安镇大亭北路16-1号 

联系人：小苏、小刘；电话：0596-3226177                    

2.逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
3.投标文件准备壹份正本文件和壹份副本文件，一并装袋密封递交。

七、评标办法

本招标项目采用的评标办法：合理最低投标价中标法。
八、招标答疑联系方式

招标文件答疑人：福州二化建设工程有限公司
联 系 人：王先生     联系电话：17326659207
